|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „PINNWAND“ | | | | | | |  | |
| ARBEITSZEIT: | | 5 STUNDEN | | | | |
| SCHWIERIGKEITSGRAD: | |  |  |  |  |  |
| ANSPRECHPARTNER: | | HELMER WEGNER | | | | |
|  | |  | | | | |
| BENÖTIGTES WERKZEUG: | | | | | | |
| * KREISSÄGE * ABRICHTHOBEL | * BANDSÄGE * DICKENHOBEL | | | | | |
| VORGEHEN: | | | | | | | | |
| Holzbohle mit Bandsäge halbieren.  Die Holzbohle mit Kreissäge ablängen. | | | | | | | |  |

